\* Ubuntu 16.04 설치환경

- Windows 10 삭제 없이 RAID mode에서 AHCI mode로 변경하기

1. 관리자 모드로 Command Prompt 실행 후 “bcdedit /set {current} safeboot minimal” 입력.

2. 다시시작하며 BIOS Setup에 들어가서 SATA Operation mode를 IDE 혹은 RAID에서 AHCI로 변경.

3. 변경 저장하고 윈도우 복구모드로 부팅, 관리자 모드로 Command Prompt 실행 후 “bcdedit /deletevalue {surrent} safeboot” 입력.

4. 다시시작시 변경완료.

- Ubuntu 설치할 free space만들기

1. 디스크 관리에서 Ubuntu를 설치하기 위한 space 정리.

2. space가 정해지면 볼륨삭제를 통해 free space 만듦.

\* Ubuntu 설치

1. Ubuntu 설치 방법 선택 화면에서 Something else 항목 체크하고 다음으로.

2. Ubuntu 설치할 space 직접 파티션을 나누고 포맷.

(필수 파티션: efi(boot loader 설치 파티션, 포맷형식-efi), swap(ram 대체영역, 포맷형식-swap), ext4(root forder{/}와 마운트되는 파티션, 포맷형식-ext4)).

3. 파티션 설정 후 boot loader설치 위치는 설정해준 efi파티션으로 지정해주고 다음으로.

4. 우분투 설치완료.